***Памятка родителям по предупреждению пожара в жилых помещениях***

***Наступил зимний пожароопасный период!***

**Большая часть пожаров происходит по вине людей. Основные причины это:**

-  неосторожное обращение с огнем, в основном при курении;

-  нарушение эксплуатации печного отопления;

-  нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования

***ПОМНИТЕ: пожар легче предупредить, чем потушить!***

**Чаще всего, гибель людей является следствием алкогольного опьянения виновников пожара.**

**Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить тяжесть его последствий.**

**1. *Следить за состоянием электропроводки и электроприборов***

- не допускайте перегрузок электросети, включая электроприборы большой мощности или подключения к одной розетке несколько электроприборов;

- не используйте самодельные (кустарные) электроприборы (обогреватели);

- не допускайте скрутки электропроводов;

- не допускайте эксплуатацию электропроводов (кабеля) с поврежденной изоляцией;

- не закрывайте электропроводку обоями, коврами и т.д.;

- не пользуйтесь поврежденными розетками и выключателями;

- проверяйте сопротивление изоляции токоведущих частей не реже 1 раза в 3 года (с привлечением электрика)

**2. *Соблюдать правила эксплуатации отопительных печей***

***Перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы:***

- высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных сооружений;

- дымовая труба должна быть оборудована искрогасителем;

- разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям должна быть не менее 0,5 метров, а отступ от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;

- дымоходы и печи очищайте от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного периода не реже одного раза в три месяца;

- печь должна быть оборудована пред топочным листом из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра;

- своевременно восстанавливайте штукатурно-окрасочный слой печи и дымовой трубы;

- золу и шлак высыпайте только в отведенное безопасное место и проливайте водой.

**При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспла­меняющиеся жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- размещать топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе;

- перекаливать печи.

**Что делать и как спастись, если не удалось избежать пожара**

-  **Не паникуйте.**Паника и ужас отнимут драгоценные минуты, необходимые для спасения.

-  **Немедленно сообщите о пожаре по телефону «01», с сотового телефона 112 или01\*.**

Если вы не можете выйти из дома или квартиры, криками «Пожар» привлеките внимание прохожих.

-  Отключить электроэнергию (газ).

-  **Если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности,**попытайтесь самостоятельно его потушить. Тлеющий матрас можно унести в ванну и залить водой, вспыхнувшее на сковороде масло просто прикрыть крышкой и т.п. Не   тушите электроприборы водой, не отключив их от сети.

-  **Если пламя не удалось погасить моментально,**сразу покиньте помещение и помогите выйти другим. Закройте дверь, но не на замок. Предупредите о пожаре соседей.

-  **Если невозможно выйти из помещения**из-за огня и дыма в коридоре, на лестнице, намочите простыни или одеяла и прикройте дверь, тщательно заткнув щели, через которые идет дым. Покиньте помещение через оконный проем, если квартира на первом этаже.

-  **При задымлении помещения,**где вы находитесь, помните, что нельзя открывать окна - приток кислорода сделает пламя еще сильнее, лучше нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо смоченной тканью и дышать через нее.

**ПОМНИТЕ!**

**СОБЛЮДАЯ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЫ СОХРАНИТЕ СВОЕ**

**ЗДОРОВЬЕ И ИМУЩЕСТВО!**